Направление: 010900 Прикладные математика и физика
Профиль: Электронно-ионные процессы в газах и жидкостях
Кафедра радиофизики
Научный руководитель: проф. В.А. Павлов
Рецензент: проф. А.Н. Ключарев

Исследование характеристик управляемого вакуумного разрядника
Кумичёв Глеб Александрович

В ходе данной работы проводилось исследование характеристик управляемого вакуумного разрядника. Исследования проводились на двух типах контактных систем. Отличие контактных систем заключалось в том, что в одной из систем в теле основного электрода присутствовала кольцевая вставка из вольфрама. Основной интерес представляло исследование эрозии электродов и динамики катодных пятен. Разрядный ток представлял собой трапецеидальный импульс длительностью 10мс и величиной 2кА.
 Интегральные эрозионные характеристики определялись при помощи измерения привеса массы на экраны расположенные вблизи контактной системы. Динамические эрозионные характеристики определялись по измерениям ионного тока на экраны. Динамика катодных пятен исследовалась при помощи высокоскоростной съемки. 
В результате были получены величины эрозии для исследуемых контактных систем. Было определено, что до тех пор, пока катодные пятна не приблизились к границе электрода эрозия во вне контактной системы крайне мала.  Было установлено, что наличие кольцевой вставки увеличивает время выхода пятен на боковую поверхность, что приводит к уменьшению эрозии на такой контактной системе. 
Кроме того в данной работе в качестве дополнения проводилось исследование одного из возможных механизмов ретроградного движения катодного пятна. Рассматривалась модель, основанная на представлении катодного пятна как медленной магнитозвуковой волны с аномальной дисперсией. Результаты расчетов показали, что в данном приближении наблюдается эффект ретроградного движения. 

Список публикаций
1. Кумичёв Г.А., Прилепа К.А., Влияние геометрических особенностей контактных пятен на параметры сильноточных электрических контактов. XVI Всероссийская конференция студентов-радиофизиков. Санкт-Петербург 2012.