Направление: 010700 Физика
Профиль: Нейтронная и синхротронная физика 
Кафедра ядерно-физических методов исследования
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Е.В. Москвин
Рецензент: к.ф.-м.н., с.н.с. Н.К. Плешанов 

Разработка новой конфигурации нейтроноводной системы реактора ПИК
Коник Петр Иванович
В настоящее время исследования методами нейтронного рассеяния активно применяются во многих областях прикладной и фундаментальной науки и, благодаря уникальным свойствам нейтронов, вероятнее всего, сохранят свое значение в будущем. Нейтроны широко используются для определения кристаллических и магнитных структур, исследования многослойных, нано- и метаматериалов, решения структур белков, исследования динамики колебаний кристаллической решетки, кинетики белковых объектов, а также в других областях физики, химии и биологии.
В Петербургском Институте Ядерной Физики в Гатчине строится мощнейший в своем классе источник нейтронов — высокопоточный исследовательский реактор ПИК. Планируется и ведется строительство около 50 нейтронных установок на специально выведенных пучках. Вывод пучков в отдельный зал позволяет уменьшить радиационный фон, что повышает эффективность приборов. Важно, что различным приборам требуются пучки с определенными характеристиками, как геометрическими, так и спектральными. Например, в рефлектометрии необходим узкий и коллимированный в одном и широкий и расходящийся в перпендикулярном направлении пучок холодных нейтронов.
В рамках квалификационной работы на соискание степени магистра была описана новая, оптимальная конфигурации нейтроноводной системы для реактора ПИК, которая бы использовала последние достижения нейтронной оптики и удовлетворяла требованием всех приборов. Для расчета нейтроноводов применялся программный пакет McStas, реализующий метод Монте-Карло применительно к задачам нейтронного рассеяния. Подобные расчеты в настоящее время получили широкое распространение, а их результаты подтверждаются экспериментальными данными.

Список публикаций:
1. Коник П.И., Москвин Е.В., “Модернизация нейтроноводной системы реактора ПИК: первые шаги “, “Поверхность” (в печати).